附件1

湖北省残疾退役军人康复辅助器具配置目录

| 产品编号 | 名  称 | 单位 | 主要技术要求 | 适用范围 | 使用年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | 装饰性假手 | 只 | 硅胶，定制仿真，可辅助持物。 | 适用于掌骨远、近端截肢， 弥补外观缺损。 | 2 |
| 10002 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 装饰被动功能手、硅胶手套，可辅助持物。定制双层树脂接受腔。 | 适用于不能穿戴功能性假肢的前臂截肢， 弥补外观缺损。 | 3 |
| 10003 | 装饰性上臂假肢 | 具 | 装饰被动功能手、硅胶手套、可辅助持物。标准假肢组件，定制双层树脂接受腔及肩背带。 | 适用于不能穿戴功能性假肢的上臂截肢， 弥补外观缺损。 | 3 |
| 10004 | 装饰性肩部假肢 | 具 | 装饰性假肢标准件，硅胶手套，有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动，可辅助持物。 | 适用于肩部截肢， 弥补外观缺损。 | 3 |
| 10005 | 足套式假半足 | 具 | 取型，制作足套式假半脚。 | 适用于跗骨近端截肢，补缺并改善行走功能。 | 3 |
| 10006 | 组件式小腿假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。 | 适用于小腿截肢，弹力和储能脚行走时假脚蹬离期有助力作用，可减少体力消耗，行走时更符合健肢的步幅和频率。万向踝脚适用于不平路行走。 | 3 |
| 10007 | 大小腿假肢硅胶套（选配件） | 只 | 成品带增强织物硅胶残肢套（不包含锁具），能悬吊和控制假肢。 | 适用于残肢皮肤瘢痕较多、短残肢、糖尿病和老年人腿部截肢，软化瘢痕、保护残肢。 | 1 |
| 10008 | 大小腿假肢硅胶套锁具 | 套 | 锁住带锁具的硅胶套，起到硅胶套与接受腔连接。 | 适用于中、短大腿、小腿截肢硅胶套。 | 3 |
| 10009 | 组件式大腿假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，液压膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和弹力脚、储能脚、万向踝脚。 | 适用于大腿截肢，单轴膝关节运动性较好，多轴膝关节稳定性好；使用弹力和储能脚行走时减少体力消耗，更符合健肢步幅和频率。万向踝脚适应不平路行走。 | 3 |
| 10010 | 组件式髋部假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，多轴膝关节。根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤材料连接件和静、动踝假脚。 | 适用于髋部截肢，具有行走和站立功能。 | 3 |
| 10011 | 假眼 | 只 | 新型高分子材料， 定制。 | 适用于眼球缺损，弥补眼球缺陷。 | 4 |
| 20001 | 肩外展矫形器（肩外展支架） | 具 | 热塑板，泡沫衬材，金属件，成品，可调式。 | 适用于肩关节及肱骨骨折、臂丛神经损伤及术后固定。 | 1 |
| 20002 | 颈托 | 个 | 成品，减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于预防颈椎损伤和轻度颈损伤及术后。 | 1 |
| 20003 | 脊柱矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构，控制或矫正胸腰椎后凸畸形。 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。 | 1 |
| 20004 | 硬性腰围 | 件 | 半硬性塑料制成的框架式背托，腹部压垫，两侧采用弹性束紧带，加强胸腰部支撑，增强腹压，减轻脊柱负担，稳定脊柱。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后。 | 1 |
| 20005 | 弹性腰围 | 件 | 弹性针织品，成品，增强腹压以减轻腰骶椎负担。 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出，对腰椎起支撑、保护作用，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。 | 1 |
| 20006 | 矫形鞋垫 | 双 | 硅胶成品或EVA订制。 | 适用于下肢不等长补缺。 | 1 |
| 20007 | 矫形鞋 | 两双 | 牛皮、订制。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形的补高、补缺或矫治。 | 1 |
| 20008 | 膝足踝矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，金属支条，取型制作。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤、下肢瘫或下肢肌力不足及术前、术后，固定膝、踝关节。 | 1 |
| 20009 | 前臂矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，金属支条，取型制作。 | 适用于前臂骨折、神经损伤、肌力不足。 | 1 |
| 20010 | 胸腰骶矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，金属支条，取型制作。 | 适用于胸骨、腰椎骶骨骨折、神经损伤、肌力不足。 | 1 |
| 20011 | 截瘫型矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，金属支条，取型制作。 | 适用于腰椎截瘫、肌力不足。 | 1 |
| 30001 | 腋支撑拐 | 副 | 不锈钢或铝合金。 | 适用于下肢支撑能力较差，上肢不能够控制肘拐的，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 3 |
| 30002 | 肘支撑拐 | 副 | 不锈钢或铝合金。 | 适用于下肢支撑能力较差，上肢能够控制肘拐的，以此减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 3 |
| 30003 | 手杖 | 根 | 金属制品。 | 适用于有一定平衡能力的下肢有功能障碍和体弱，提高行走的稳定性。 | 2 |
| 30004 | 助行器（室内型） | 只 | 铝合金。 | 适用于上肢有提握功能的下肢有功能障碍室内康复锻炼。减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 3 |
| 30005 | 轮式助行器（带座） | 个 | 铝合金材质，具有助行架功能，有收纳袋，可以让使用者坐下休息，有制动功能。 | 外出时使用，针对不需借助轮椅的残疾。用前臂支撑，辅助行走和行走训练。 | 3 |
| 30006 | 轮椅 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动，或外力助动。 | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍。在室内或住房周边活动的代步工具。 | 3 |
| 30007 | 电动四轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于腕手功能和操作意识正常的下肢功能障碍。适合在道路上远距离行驶.。 | 3 |
| 30008 | 偏瘫轮椅 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 1.适用于偏瘫后健侧上肢功能正常；偏瘫一侧的上下肢失去自主运动功能；2.使用于室内移动。 | 3 |
| 30009 | 手摇三轮车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。手摇驱动。 | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍。室外较长距离移动的代步工具。 | 3 |
| 30010 | 道路型电动三轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 以蓄电池为能源、直流驱动，每次充电后可行驶40公里，最大时速为15km/h。 | 适用于上臂功能和操作意识正常的下肢功能障碍。适合在道路上远距离行驶.。 | 3 |
| 30011 | 盲杖 | 根 | 塑料，碳纤或金属等， 成品。 | 适用于视力残疾。引导视力残疾人行走。 | 3 |
| 40001 | 防褥疮床垫 | 个 | 橡塑气囊。 | 适用于长期卧床的肢体障碍。由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。 | 3 |
| 40002 | 防褥疮坐（靠）垫 | 个 | 橡塑气囊。 | 适用于偏瘫、截瘫，配合轮椅用于经常保持坐位的肢体障碍。 由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。 | 2 |
| 40003 | 站立架 | 个 | 钢管，脚轮，成品。 | 适用于截瘫患者站立训练。 | 5 |
| 40004 | 护理床 | 张 | 钢制，海绵床垫。 | 适用于长期瘫痪卧床患者。 | 7 |
| 40005 | 供氧器（制氧机） | 台 | 呼吸罩：由硅胶制的鼻口呼吸面罩、导管、气囊及气阀、氧气袋构成（使用年限1年）。供氧机：由储氧瓶（袋）或氧气发生器（包括从周围空气浓缩氧气的装置）、流量调节阀、压力表、导管和鼻塞等构成。 | 适用于各种原因导致呼吸困难及各种原因导致缺氧的障碍。通过建立人工通道和不断挤压气囊来进行人工呼吸，提供较高浓度的氧气。 | 5 |
| 40006 | 坐便辅助器 | 只 | 金属、塑料，成品。 | 适用于行动不方便的。如厕辅助作用。 | 2 |
| 40007 | 集尿器 | 只 | 塑料，成品。 | 适用于排尿困难的。 | 3 |
| 40008 | 沐浴椅 | 把 | 塑料，成品。 | 适用于腿部不便的。 | 3 |
| 40009 | 耳背式助听器 | 个 | 电子产品，综合材料。 | 适用于听力损失大于90dB的听力残疾人员。用于听力残疾人补偿听力。 | 6 |
| 50001 | 棉大衣 | 件 |  | 适用于上身负伤致残保暖。 | 1 |
| 50002 | 保暖帽 | 件 |  | 适用于头部负伤致残保暖。 | 1 |
| 50003 | 毛护套 | 件 |  | 适用于肢体伤疾患者对伤疾肢体的保暖，按残肢部位定制。 | 1 |
| 50004 | 护膝 | 个 |  | 适用于肢体伤疾患者对伤疾肢体的保暖。 | 1 |
| 50005 | 护膝残肢袜 | 套 |  | 适用于定制各类假肢的配件。 | 1 |
| 50006 | 毛手套 | 双 |  | 适用于前手部负伤致残保暖。 | 1 |
| 50007 | 假肢修理 | 条 |  | 各类假肢零部件。 | 1 |
| 50008 | 车辆维修 | 辆 |  | 各类残疾车辆零部件。 | 1 |